**ATÖLYE ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI**  
  
1. Hat, motor, sigorta ve diğer elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde sigorta buşonu değişmesi, arıza vb. işler sorumlu ve salahiyetli elektrikçiler tarafından ve gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.

2. Elektrik tesisatının, aydınlatma ve kuvvet tesislerinin, bakım, onarım, lamba takma, şalter vb elemanlarının değiştirilmesi işleri sorumlu ve yetkili elektrikçiler tarafından yapılacaktır.

3. Sorumlu ve yetkili olmayan elektrikçiler tarafından kontrol edilmeyen topraklama kullanılmayacaktır.

4. Şalteri devreden çıkarmadan fişi çekmeyin, fiş takmayın.

5. Elektrikle çalışan aletler kullanılmadan önce kontrol edilecektir.

6. Güvenli topraklaması arızalı olan alet kullanılmayacaktır.

7. Dar ve rutubetli yerlerde düşük gerilimle çalışılacaktır.

8. Hareketli ve döner kısımları korunmamış aletler kullanılmayacaktır.

9. Arızalı alet, cihaz, makine ve teçhizatı kullanılmayacaktır.

10. Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin.

11. Makine çalışırken yağlama ve bakım yapılmayacaktır.

12. Ehliyetli olmadığınız makine ve teçhizatı kullanmayın.

13. Kriko ile kaldırma yapılan aracın hareketini önlemek için mutlaka takoz koyulacaktır.

14. Kriko ile kaldırma yapılan araç, krikonun kaçırma ihtimaline karşı emniyete alınacaktır.

15. Taşlama tezgahı, spiral taşlama makinesi, torna tezgahı, kaynak makinesi vb. makine ve tezgahları çalıştırırken gözlüksüz çalışılmayacak, mutlaka koruyucu gözlük takılacaktır.

16. Atölye ve makinelerin yangına karşı korunması için atölyede, yağ döküntüsü, yağlı üstübü ve parlayıcı yanıcı şeyler bulundurulmayacaktır.

17. Yanıcı işlerde çalışırken sigara içilmeyecektir.

18. Mesai bitiminde, tüm makinelerin elektriği kesilecek ve ana panodaki şalterler kapatılacaktır.

19. Tüp başlıkları kontrol edilerek kapatılacaktır.